Как сменить загрузчик (Loader) в Humax без Z-BOARD!!!

Для новичков и не только…
Рассматривать будем Хумакс VA-FOX с загрузчиком 2,80 , так как 

этот вариант самый распространенный.

С переходом основных провайдеров с Виа1 на кодировку ТПС крипт (модификацию виа1), хитрый просмотр на данном аппарате 

стал невозможен, но люди решили эту проблему и пропатчили ту часть софта отвечающую за маску ТПС. Появился софт для ВА-ФОКСА виа1+ТПС.С надлежащей прошивкой карты она дала чудесный результат. Но фоксы шли с разными загрузчиками : 2,08/2,54/2,60/2,80. Может и ещё есть , но это не важно.
Как известно загрузчик 2,80 блокирует COM порт , и не позволяет 

грузить софт  отличный от родного (firmware). По этому для владельцев аппаратов с загрузчиком 2,80 ( который находиться в дугой флэшке нежели основной софт!) был доступен только метод замены загрузчика через Z-BOARD ( девайс который подключается при вскрытии и имеет 2 микрухи прошитые спец софтом).

Смена загрузчика через COM порт при помощи проги WDN4

OAK+ возможна , при помощи файлов замены лодера, пропатченные под 2,80.
Лодер 2,80 проверяет сигнатуру в загружаемом файле на наличие определённого кода…
Файлы размещены в архиве в папках с номерами в 1,2,3

Соответственно этой поочерёдности следует грузить эти файла в ресивер!
По окончании этой процедуры ( она занимает около 15 сек) можно грузить любой софт в Ваш ресивер!

P.S: Этот метод уже давно используется в закрытых кругах, софт коммерческий   и не распространяется в сети.
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