Установка драйвера и настройка модема D-Link DSL-200
Установите компакт-диск с драйверами в привод компакт-дисков. Автоматически запустится программа установки драйвера модема. (Если автозапуск отключен, запустите программу Start, находящуюся на компакт-диске)
нажмите на “Driver Install”

В следующем окне нажмите “Next”
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Welcome!

Welcome to the DSL Modem Setup Wizard!
This wizard will install the drivers and the
related software for your DSL moder on your
computer.

Press Next to mave on to the next step!





и ещё раз “Next”
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e Provider

Chaose your service provider from the list
below, and then click Next to continue.

Customize <Back. Cancel
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Select Driver Type

Select the type of driver that will be installed
This choice depends on the service provider
you are using





Выберите “WAN Driver” и нажмите “Next”

В появившемся после этого окне настроек соединения
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установите следующие значения:

VPI: 0

VCI: 32
Encapsulation: RFC 2516 PPPoE Encapsulation

Modulation: Multimode
и нажмите “Next”

Убедитесь, что все настройки выполнены так, как показано ниже:
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Ready to Install

Setup has enough information to start copying
the diver fles. If you want ta review or change
any settings, click Back. I you are satisfied
with the settings, click Next to begin copying
files
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и нажмите ”Next”, после чего будет выполнена установка драйвера.
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Installing

The DSL Madern Setup Wizard is now
installing the drivers needed by Windows to
operate the moderm

Preparing systern for installation

_—





после чего появится сообщение, предлагающее подсоединить модем к порту USB компьютера.
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Installing

The DSL Madern Setup Wizard is now
installing the drivers needed by Windows to
operate the moderm

The DSL Installer is searching for installed hardware. If your modern is
not yet plugged in to your computer, please plug it in now.





Подсоедините модем, запустится мастер установки оборудования
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при необходимости нажмите «Далее» и наблюдайте за процессом установки
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Installing

The DSL Madern Setup Wizard is now
installing the drivers needed by Windows to
operate the moderm

Installing Drivers

-
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Если появится окно
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нажмите «Всё равно продолжить»
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По окончании установки нажмите «Готово»
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Программа предложит выполнить перезагрузку компьютера.
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The DSL Modern Setup Wizard now requires
that you reboot your computer to cornplete the
installation. Would you like to reboot now or
later?

 f¥es, reboot the compuier now.

© No, 1wl reboot the computer later





нажмите “Close”, компьютер перезагрузится и выдаст сообщение о завершении установки драйверов.
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Congratulations! The DSL Modem Setup
Wizard has completed the installation. Enjoy
your new DSL connection!





Нажмите “Finish".
Модем готов к работе.
После перезагрузки подключите к модему ADSL-линию. Дождитесь, пока индикатор в виде двух противоположно направленных стрелок в правом углу панели задач не станет зеленым, что означает установление ADSL соединения. После этого кликните на значок D-Link Sial-Up PPP Connection на вашем рабочем столе. 
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Внимание! Если индикатор продолжительное время имеет коричневый цвет, значит либо вы неправильно подключили провода к сплиттеру и/или модему, любо вас еще не подключил провайдер. 

Введите в поля UserName и Password значения, которые дал вам провайдер После чего нажмите «Вызов». На панели задач появится значок установленного PPPoE соединения. 

Если у вас возникнут проблемы с установлением PPPoE соединения, проверьте правильность введенных вами значений параметров VPI, VCI, Encapsulation (Пуск->Программы->D-Link 200 ADSL->Configure). Если все введено верно, но связи нет, свяжитесь со службой поддержки провайдера.

