    Настройка VPN L2TP в Ubuntu Linux


Сначала устанавливаем пакеты libreadline5_5.2-7build1_i386.deb, portmap_6.0-9_i386.deb, xl2tpd_1.2.7+dfsg-1_i386.deb, openl2tp_1.8-1_i386.deb и vpnpptp-allde-0.3.3-i386.deb.


Запускаем Приложения → Системные утилиты → vpnpptp, открывается окно следующего вида:
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Заполняем поля как на скриншоте и жмем далее. Откроется следующее окно:
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IOnOnHUTENbHEE MAPUIPYTH (HEOBA3ATENLHO, HO KENaTeNbHO):
Jsbinjroute add -host [ip] netmask [wacka] gw [winio3] dev [ycTpoiicraol
Jsbinjroute add -net [ip] netmask [mackal gw [wnio3] dev [ycTpoicTaol
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Оставляем все настройки по умолчанию, жмем далее. В открывшемся окне все заполняем как на скриншоте ниже:
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) He KonTponMposaTs state ceTesoro kaens

[ VIcnons308aTs BCTPOEHHAIA B AeMok XI2Ed MEXaHU3M PEKOHHEKTa (HE PEKOMEHAIYETCSH ECAI HECKONEKO CETeBkiX KapT)
[ BecTn nompoBuii for pppd 8 Avar/log/ppp/vpnlog

[ MonyvaTs MapupyTe! 4epes DHCP

[ Mporpammso #0628 TS MAPWPYT K VPN-cepaepy.

[ Vicnons308aTs fetc/hosts AWHaMAsECKin AiA apeca VPN-Cepaepa, 3afiaHOR 10 WMeHw (paBOTaeT TONkKO & rpaduke)
[ MapupyTuauposars remote IP address & winio3 nokansHo ceTn

& Mporpammso MapuipyTu3nposaTs DNS-cepsepa

[ MposepsTs VPN-cepaep, DNS-CEpBep, i3 IOKaNLHOM CETU U UHTEpHET

[ BnokMpoBaTS BCe BCNNLBALLIVE COOBLIEHNS M3 TPER

[ He WaMensTL AeONTHAIA Winio3, 3anyCTus VPN L2TP & done

[

0BLte 7717 BCeX CORAUHEHMA HACTPOMKY

[ No6asnTs ceTestie wiTepdeiict: [pppO..pPPI] B NCKNIOHEHNS Gaitepsona
] PaspewwTe nons308aTENAM yIPABNATE NOAKTIOEHUEM
] PaspewwTe nons308aTeNsM KOHQUrypHPOBATS CORIMHEHUE
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[ AsTosanyCK MHTEpHETa MpW CTapTe CHCTeMb: (rpadnseckiii)
[ ABTO3aNYCK MHTEDHETa MpW CTapTe CHCTEMb 1eMoHOM XI2tpd 6e3 rpadinkil (HE PEKOMEHAYETCA MConb308aTs)

HaXMUTe Ha KHONKY "CO3AaTE MOAKTIOYEHNE" A7 COXDAHEHUR CKOHUTYPUPOBAHHEIX HACTPOSK.
WM HEXMUTE Ha KHOMKY "BEXOR" AN BLXORa U3 MPOFPaMMS U CBPOCA CKOHGUTYPUPOBAHHIX HACTPOSK...

Beixon [DononkuTensHo ] [ cosaare noaxniosene






Жмем Дополнительно. В открывшемся окне выбираем пункты :

· usepeerdns

· nodeflate

· nobsdcomp

· nomppe

· nopcomp

· noccp

· novj

· novjccomp

· noaccomp

· noipv6

· nodefaultroute

· nodetach

· noipdefault

· recieve-all


Жмем ОК и Создать подключение.
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or press button "Exit" for program exit and drop all options...
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