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             Через низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій житлових будинків масової забудови, які становлять третину загального житлового фонду, втрачається біля 40% виробленої теплової енергії, у мережах теплопостачання — до 25%. 

                                                                                                                                     За даними енергетичних обстежень тепловтрати в житлових будинках масової забудови минулих років розподіляються:


через стіни — 42%,


через вікна — 16%,


через дах — 7%,


через підвал — 5%,


повітрообмін — 30%.

                          1. Короткострокові енергозберігаючі заходи в житлово-комунальному господарстві

Житловий фонд

модернізація теплових пунктів;

впровадження ІТП (індивідуальні теплові пункти);

наладка гідравлічного режиму внутрішньобудинкової системи опалення;

ліквідація перегрівання приміщень в осінньо-весняний період;

відновлення роботи системи рециркуляції гарячого водопостачання; 

впровадження ПЧТ на насосах підкачки холодної та гарячої води; 

ізоляція трубопроводів опалення та гарячого водопостачання, що  проходять через неопалювальні приміщення;
утеплення стін житлових будинків;
утеплення під’їздів (ремонт, скління та ущільнення вікон і дверей у  під’їздах, встановлення вхідних дверей);

облаштування шатрових покрівель з утепленням горищ;

встановлення побудинкових приладів обліку:


холодної води;

 гарячої води;


теплової енергії;


терморегуляторів.

ремонт та ізолювання будинкових систем тепловодопостачання

впровадження енергозберігаючих світильників в житлових будинках (установка діодів, фотореле для регулювання освітлення тощо);

герметизація міжпанельних швів житлових будинків;

ремонт та заміна запірної арматури;

ремонт м’яких покрівель житлових будинків;

проведення реконструкції житлових будинків;

проведення обстеження стану житлових будинків з метою встановлення обсягу втрат енергетичних ресурсів, підготовлення енергопаспортів;

промивання внутрішньобудинкових систем.

